{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","噪声"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,21,0],[3,1,10,1],[3,2,10,2],[3,9,10,9],[3,10,10,10],[3,11,10,11],[3,13,10,13],[4,4,10,4],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,9,15,9],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,13,15,13],[12,4,15,4],[16,1,21,1],[16,2,21,2],[16,9,21,9],[16,10,21,10],[16,11,21,11],[16,13,21,13],[17,4,21,4],[22,0,27,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,4,24,4],[22,9,24,9],[22,10,24,10],[22,11,24,11],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,4,27,4],[25,9,27,9],[25,10,27,10],[25,11,27,11]]}
["2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废水","DW001生活污水总排口","2025-10-09","pH值",null,8.4,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","36",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"12",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.318,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,13.6,300,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"总磷",null,null,8,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,null,10,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"动植物油类",null,0.28,{"v":50,"d":"50.0"},"达标","—"]
[null,"DW001生活污水总排口","2025-11-09","pH值",null,7.3,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","115",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"40",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.318,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,44.2,300,"达标","—"]
[null,"DW001生活污水总排口","2025-12-16","pH值",null,7.8,"6.5～9","达标","—","北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013","经处理后集中排放","金桥基地污水处理厂",null,"以实际生产情况进行检测"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量","mg/L","83",500,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"悬浮物",null,"12",400,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"氨氮",null,0.12,45,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"溶解性总固体",null,1360,1600,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"五日生化需氧量",null,31.6,300,"达标","—"]
["雨水","DW002 北","2025-10-09","悬浮物","mg/L",8,"/","/","—","/","雨水管道","市政雨水管道"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量",null,7,"/","/","—"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,0.07,"/","/","—"]
[null,"DW003 南","2025-10-09","悬浮物","mg/L",9,"/","/","—","/","雨水管道","市政雨水管道"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量",null,8,"/","/","—"]
[{"$nulls":3},"石油类",null,"<0.06","/","/","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":38,"n_cols":15,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,1,13],[3,0,37,0],[3,4,12,4],[3,5,37,5],[3,7,12,7],[3,10,20,10],[3,11,20,11],[3,12,37,12],[13,4,17,4],[13,7,17,7],[21,1,26,1],[21,2,26,2],[21,10,26,10],[21,11,26,11],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,10,32,10],[27,11,32,11],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[33,10,37,10],[33,11,37,11]]}
["2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","排放口编号","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["废气","DA009","1-1#排气筒","2025-11-19","颗粒物","mg/m3",3.4,10,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准","有组织排放","环境空气",null,"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2025-12-16",null,null,7,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA008","1-3#排气筒","2025-10-22",null,null,1.2,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA006","2-1#排气筒","2025-10-22",null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2025-10-22",null,null,1.3,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA001","3#排气筒","/",null,null,"/",null,"/","—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA002","4#排气筒","2025-11-19",null,null,1.4,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA003","5-2#排气筒","/",null,null,"/",null,"/","—",{"$nulls":3},"停产","次/季度"]
[null,"DA004","5-1#排气筒","2025-11-19",null,null,1.1,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA010","6#排气筒","2025-10-22",null,null,1.1,null,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA007","2-2#排气筒","2025-10-22","非甲烷总烃",null,8.93,50,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒",{"$nulls":5},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA010","6#排气筒",{"$nulls":5},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA002","4#排气筒",{"$nulls":5},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA004","5-1#排气筒",{"$nulls":5},"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA001","3#排气筒","2025-12-16","硫酸雾",null,0.22,5,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"DA009","1-1#排气筒","2025-11-19","铅及其化合物",null,0.0051,0.1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/季度"]
[null,"DA005","1-2#排气筒","2025-12-16","汞及其化合物",null,"ND ",0.008,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[null,"厂界","厂界","2025-09-15","硫酸雾",null,0.039,0.3,"达标","—","北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 ","无组织",null,null,"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2025-09-15","颗粒物",null,0.033,0.3,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2025-09-15","铅及其化合物",null,"ND",0.0007,"达标","—",{"$nulls":4},"次/半年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","氨",null,0.08,0.2,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","硫化氢",null,0.004,0.01,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","非甲烷总烃",null,0.91,1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA013","食堂废气口1","2025-05-23","油烟",null,0.6,1,"达标","—","《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018","有组织排放",null,null,"次/年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","颗粒物",null,3.2,5,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","非甲烷总烃",null,4.61,10,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA014","食堂废气口2","2025-05-23","油烟",null,0.8,1,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","颗粒物",null,3.2,5,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[{"$nulls":3},"2025-05-23","非甲烷总烃",null,2.47,10,"达标","—",{"$nulls":4},"次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2025-12-19","氮氧化物",null,28,80,"达标","—","北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015","有组织排放",null,"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉","2025-11-19","氮氧化物",null,18,80,"达标",{"$nulls":4},"供暖锅炉","次/月"]
[null,"DA011","1#锅炉","2025-11-19","二氧化硫",null,"ND",10,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2025-11-19","颗粒物",null,{"v":1.3,"d":"1.30"},5,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]
[null,"DA011","1#锅炉","2025-11-19","烟气黑度",null,"<1",1,"达标","—",{"$nulls":3},"供暖锅炉","次/年"]

{"sheet":"噪声","index":2,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,12],[3,0,10,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,4,6,4],[3,6,6,6],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[3,12,6,12],[3,13,6,13],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[7,12,10,12],[7,13,10,13]]}
["2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开"]
[]
["项目","监测点位","监测时间","监测项目","单位","监测结果","排放限值","是否达标","超标倍数","评价标准","排放方式","排放去向","备注","频次"]
["噪声","厂界四周（昼）","2025-10-22","东厂界","db(A)",61.4,"昼间：65       ","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,51.4,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,51.3,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,57.4,null,"达标","—"]
[null,"厂界四周（夜）","2025-10-22","东厂界","db(A)",54.3,"夜间：55","达标","—","《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准","—","—",null,"次/季度"]
[{"$nulls":3},"西厂界",null,49.8,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"南厂界",null,48.3,null,"达标","—"]
[{"$nulls":3},"北厂界",null,49.2,null,"达标","—"]